2-d mymax

-1000

-500 0 500 1000 -1000 0 1000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000 0

2002/03/04 10.37

x (mm) y (mm) potential (V)

0 200

400 600

800 1000

1200 0 500 1000

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000 0

x (mm) y (mm) potential (V)

3-d mymax (black) and 2-d mymax (red)

-67.5 -65 -62.5 -60 -57.5 -55 -52.5 -50

500 520 540

2002/03/04 10.37

phi=1 z=0

r (mm)

Er (V/mm)

-25

-20

-15

-10

-5

1280 1300 1320 1340 phi=1 z=0

r (mm)

Er (V/mm)

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

500 750 1000 1250 phi=1 z=0

r (mm)

Ephi (V/mm)

-28 -27 -26 -25 -24 -23 -22

-1000 -500 0 500 1000

z (mm)

Er (V/mm)

phi=1 r=1200

Potential with tilted chamber, mymax2d

-400

-200

0

200

400

1250 1275 1300 1325 1350

2002/03/04 10.37

x (mm) y (mm)

no tilt

-400

-200

0

200

400

1250 1275 1300 1325 1350

x (mm) y (mm)

5 mr tilt

-400

-200

0

200

400

1250 1275 1300 1325 1350

x (mm) y (mm)

10 mr tilt

Potential with inner cylinder shifted by 1 (red) or 2 (green) mm, mymax2d

2002/03/04 10.38

-62.5

-62.25 -62 -61.75

-61.5

-61.25 -61 -60.75

-60.5

0 100 200 300

phi (degrees)

Er (V/mm)

r=488 mm

-61 -60.75

-60.5

-60.25 -60 -59.75

-59.5

-59.25 -59

0 100 200 300

phi (degrees)

Er (V/mm)

r=500 mm

-31 -30.75

-30.5

-30.25 -30 -29.75

-29.5

-29.25 -29

0 100 200 300

phi (degrees)

Er (V/mm)

r=1000 mm

-26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18

0 100 200 300

phi (degrees)

Er (V/mm)

r=1300 mm